## 2.9 Auswertung Ausdauern

Auswerteklasse "CAuswertAusdauer" ( Nummer 9 [etypa_ausdauer])
Es werden nur Fehlerorte berücksichtigt, bei denen eine Ausdauer > 0 angegeben wurde
(Das sind grundsätzlich nur Störungen die nach Erfassungsschema B erfasst wurden).
Ausdauern größer als 8760 Stunden ( 365 Tage * 24 Stunden ) werden als Eingabefehler berücksichtigt, diese Fehlerorte werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
Wird die Einstellung "Liste aller Fehlerorte" aktiviert, so wird eine Tabelle mit den Ausdauern aller Fehlerorte generiert.

Mögliche Ergebnisspalten:

Name der Spalte | KZ | Variable | Text
--- | --- | --- | ---
Bezug | 001 | evals_bezug |
FE Freileitung | 003 | evals_feltg |
FE Kabel | 004 | evals_fekabel |
FE Uw / Ss | 005 | evals_feuwsw |
FE Uw/Ss oT | 249 | evals_feuwswot |
FE Uw/Ss Trafo | 250 | evals_feuwswtr |
FE ONS | 006 | evals_feons |
FE ONS oT | 253 | evals_feonsot |
FE ONS Trafo | 254 | evals_feonstr |
FE Trafo | 008 | evals_fetrafo |
FE Sonstiges | 009 | evals_fesonst |
Alle Fehlerorte | 010 | evals_fealle |