## 2.8 Auswertung Disqual Anlass/Fehlerort

Auswerteklasse "CAuswertDisq1" ( Nummer 8 [etypa_disq1])
Es werden nur Störungen mit dem Merkmal "FNN relevant" ausgewertet.
Fehlerbehaftete Störungen werden nicht ausgewertet.

Mögliche DISQUAL-Kennziffern:

Bezeichnung | Text
--- | ---
Tu [min] | Unterbrechungsdauer
Hu [1/a] | Unterbrechungshäufigkeit
Qu [min/a] | Nichtverfügbarkeit
Tw [min] | Wiederversorgungsdauer (einschließlich zwischenzeitlichen Teil-Wiederversorgungsdauern)
Anzahl | Anzahl der Störungen welche Filterkriterium erfüllen
Anzahl bez. | Anzahl der Störungen welche Filterkriterium erfüllen bezogen auf die Netzgrundgesamtheit
Anzahl (Netz) | Anzahl der Netz welche Filterkriterium erfüllen
Anzahl Dis. | Anzahl der Störungen welche bei DISQUAL Auswertung berücksichtigt werden

Mögliche Ergebnisspalten:

Name der Spalte | KZ | Variable | Text
--- | --- | --- | ---
FE Freileitung | 076 | evald_feltg |
FE Kabel | 077 | evald_fekabel |
FE Uw / Ss | 078 | evald_feuwsw |
FE ONS | 079 | evald_feons |
FE Hausanschluss | 080 | evald_feha |
FE Sonstiges | 081 | evald_fesonst |
Alle Fehlerorte | 082 | evald_fealle |