## 1.2 Allgemeines

- Spalten
  Ermöglicht die Auswahl bestimmter Ergebnisse
- Netzfilter
  - Jahr
  - EVU
  - Spannung (Spg.)
  - Auswerteschema:
    - Verfügbarkeitsstatistik:
      Netze nach Schema A oder Mittelspannung Schema B,
      d.h. Niederspannungsnetze oder Mittelspannungsnetze mit Eingabeschema A oder B.
    - Störungsstatistik:
      Netze nach Schema B, d.h. Mittel-, Hoch- und Höchstspannung
    - Schema A:
      Netze nach Schema A
    - ohne Aktivierung: Netze ohne Berücksichtigung des Eingabeschemas
- weitere Filter
  - FNN/VeÖ J/N
    Wenn gesetzt werden nur relevante bzw. nicht relevante Störungen ausgewertet
    Bei Auswertungen mit Bezug auf Versorgungsstufen wird dieser Filter auch auf die VU-Stufe angewendet:
    Wenn "nur FNN/VeÖ relevant" werden nur VU mit "VU-FNN/VeÖ relevant=J" von Störungen mit "FNN/VeÖ relevant=J" betrachtet.
    Wenn "nur nicht FNN/VeÖ relevant" werden VU mit "VU-FNN/VeÖ relevant=N" von Störungen mit "FNN/VeÖ relevant=J" und alle VU von Störungen mit "FNN/VeÖ relevant=N" betrachtet.
    ACHTUNG gespeicherte Konfigurationen: der Default-Wert für dieses Filter ist: nicht aktiviert, Auswahl "FNN/VeÖ relevant"

- Fehlerorte
  - Ist ein Fehlerort vorhanden, jedoch nicht zuzuordnen (falsche Verschlüsselung)
    so wird er nicht mitgezählt. Ausnahme: Wenn die Störung eine GVU ist, wird sie trotzdem unter "alle Fehlerorte" mitgezählt.
  - Ist kein Fehlerort vorhanden, wird die Störung trotzdem unter "alle Fehlerorte" mitgezählt, wenn es eine GVU ist
  - Wegen einer Inkonsistenz im Erfassungsschema werden Störungen in NS mit dem Fehlerort "Umspannwerk / Schaltstation" in der Kategorie "sonstige Fehlerorte" ausgewertet (fehlende Erfassung der Netzdaten in NS).
- Allgemeine Bedienelemente
  Die Auswertefenster besitzen folgende allgemeine Bedienelemente:
  Im linken Fensterteil sind die Bedienelemente zur Auswahl und Konfiguration der Auswertung angeordnet, der rechte Fensterteil enth䬴 die Ergebnisse der Auswertung als Tabelle.
- Option SEQ
  Einige Auswertungen bieten die Option "SEQ". Diese Option bewirkt eine feste Sequenz der Zeilen in den generierten Tabellen. Ohne diese Option werden nur Tabellenzeilen ausgegeben in welchen auch Ereignisse vorhanden sind. Die Option SEQ soll die automatisierte Verarbeitung der erzeugten Excel-Tabellen (automatische Auswertung) ermöglichen. Da der Umfang der in den Daten vorhandenen Netzbetreiber NICHT fix ist, ist die Option SEQ bezüglich dieser Spalte wirkungslos, d.h. es wird über alle Netzbetreiber aufsummiert.
- Differenzierung "Intervall"
  In einigen Auswertungen mit Bezug zu Störungsereignissen existiert die Möglichkeit nach dem Störungsbeginn zu differenzieren.
  Die Klassen sind (Kalender-) Woche, Monat, Quartal und Halbjahr.
  Anmerkung: Da für diese Differenzierung eine gültige Angabe für den Störungsbeginn erforderlich ist, kann die Zahl der gefundenen Ereignisse durchaus geringer sein als ohne Aktivierung dieser Differenzierung.
  Hinweis: Da hier anonymisierte Daten ausgewertet werden, macht die Angabe eines Intervalls keinen Sinn.