## 2.7 Auswertung Ausfallart/Fehlerort

Auswerteklasse "CAuswertArtFEort" ( Nummer 6 [etypa_artfeort])
Es werden nur Störungen ausgewertet, die nach Schema B erfasst wurden.

Mögliche Ergebnisspalten:

Name der Spalte | KZ | Variable | Text
FE Freileitung | 003 | evals_feltg | Fehlerort Freileitung
FE Freileitung bez. | 032 | evals_feltg_b |
FE Kabel | 004 | evals_fekabel | Fehlerort Kabel
FE Kabel bez. | 033 | evals_fekabel_b |
FE Uw / Ss | 005 | evals_feuwsw | Fehlerort Umspannwerk Schaltstation
FE Uw / Ss bez. | 034 | evals_feuwsw_b |
FE Uw/Ss oT | 249 | evals_feuwswot | Fehlerort Umspannwerk Schaltstation ohne Trafo
FE Uw/Ss oT bez. | 251 | evals_feuwswot_b |
FE Uw/Ss Trafo | 250 | evals_feuwswtr | Fehlerort Umspannwerk Schaltstation nur Trafo
FE Uw/Ss Trafo bez. | 252 | evals_feuwswtr_b |
FE ONS | 006 | evals_feons | Fehlerort Ortsnetzstation
FE ONS bez. | 035 | evals_feons_b |
FE ONS oT | 253 | evals_feonsot | Fehlerort Ortsnetzstation ohne Trafo
FE ONS oT bez. | 255 | evals_feonsot_b |
FE ONS Trafo | 254 | evals_feonstr | Fehlerort Ortsnetzstation nur Trafo
FE ONS Trafo bez. | 256 | evals_feonstr_b |
FE Hausanschluss | 007 | evals_feha | Fehlerort Hausanschluss
FE Hausanschluss bez. | 036 | evals_feha_b |
FE Sonstiges | 009 | evals_fesonst | sonstige Fehlerorte (hier wird auch "Fehlerort nicht bekannt" mitgezählt)
FE Sonstiges bez. | 038 | evals_fesonst_b |
Alle Fehlerorte | 010 | evals_fealle | Alle Fehlerorte
Alle FE bez. | 039 | evals_fealle_b |
Alle FE bez. | 039 | evals_fealle_b |
SKL [km] | 000 | evals_summe_stromkreise | Gesamte Stromkreislänge der betroffenen Netze (für Bezug)
FL [km] | 242 | evals_einfachleitung | Gesamte Freileitungslänge der betroffenen Netze (für Bezug)
Kabel [km] | 243 | evals_summe_kabel | Gesamte Kabellänge der betroffenen Netze (für Bezug)
ONS | 246 | evals_summe_orts | Gesamtanzahl Ortsnetzstationen (für Bezug)
SA Felder | 248 | evals_felder_umst | Gesamtzahl Felder in Umspannwerken (für Bezug)
Trafo | 260 | evals_netztransformator | Gesamtzahl Netztransformatoren (für Bezug)

Auswertezeilen:

Bezeichnung | RAB Bedeutung
Erfolgreiche AWE | 0
Einfachausfall Schutz | 1
Common-Mode | 2
Mehrfacherdschluss MA | 4
Unverz. Handausschaltung | U
Verz. Handausschaltung | 8
Ausfall Fremdnetz | F
Schutzüberfunktion | 5 nur Folgeausfall
Schutzunterfunktion | 6 nur Folgeausfall
Det. Folgeausfall | 7 nur Folgeausfall
Sonstige Ausfallart | 9