## 2.3 Auswertung Fehlerorte

Auswerteklasse "CAuswertFEort" ( Nummer 5 [etypa_feort])

Die Option "SEQ" ist nur bei aktivierter Einstellung "Störungsstatistik" wirksam.

Mögliche Ergebnisspalten:

Name der Spalte | KZ | Variable | Text
Bezug | 001 | evals_bezug | Netzgrundgesamtheit für Bezug
mit VU | 011 | evals_svu | Störung mit VU: RE=1
mit VU bez. | 040 | evals_svu_b |
mit Aus | 012 | evals_saus | Störung mit Ausschaltung: B= 22, 24, 25,26,42,44,46,62,64,82,83,84
Aus bez. | 041 | evals_saus_b |
erfolgr. AWE | 015 | evals_sawe | Störung mit erfolgreicher AWE (ohne VU): RE=0, B=21,23
Erfolg. AWE bez. | 044 | evals_sawe_b |
ohne Aus | 016 | evals_snaus | Störung ohne Ausschaltung (ohne VU): RE=0, B=11,98
ohne Aus bez. | 045 | evals_snaus_b |
mit Aus mit VU | 013 | evals_sausmvu | Störung mit Ausschaltung und VU: RE=1 und s. Störung mit Ausschaltung
Aus mit VU bez. | 042 | evals_sausmvu_b |
mit Aus ohne VU | 014 | evals_sausovu | Störung mit Ausschaltung ohne VU: RE=0 und s. Störung mit Ausschaltung
mit Aus ohne VU bez. | 043 | evals_sausovu_b |
Störungen gesamt | 002 | evals_anzahl | Störungen gesamt
Stö gesamt bez. | 031 | evals_anzahl_b |

Auswertezeilen:

Bezeichnung | Fehlerort E | Bedeutung
FE nicht bekannt | 000 | Fehlerort nicht bekannt
Freileitung | 010 | Freileitung
Kabel Gesamt | 005 | E = 03?
Kabel Papier | 03A | Papierkabel
Kabel PE | 03B | PE-Kabel
Kabel VPE | 03C | VPE-Kabel
Kabel Kunststoff sonst | 03D | Sonstige Kunststoffkabel
Kabel Öl | 03E | Ölkabel
Kabel Gasaussendruck | 03F | Gasaussendruckkabel
Kabel Gasinnendruck | 03G | Gasinnendruckkabel
Kabel sonstige | 03H | Sonstige Kabel
SA Gesamt | 001 | E = 20*, 50*, 60*, 73*, 17*
SA Freiluft | 20_ | Freiluft Schaltstation
SA Innenraum offen | 50_ | Innenraum-SA luftisoliert offen
SA Innenraum Kapsel | 60_ | Innenraum-SA luftisoliert gekapselt
SA gasisoliert | 73_ | Gasisolierte Schaltstation
SA sonstige | 17_ | Sonstige Schaltanlagen
SA Trafo | 2_3 | Trafo in Schaltstation
ONS Gesamt | 002 | E = M??,K??,G??, T7*
ONS Mast | M0_ | Maststation
ONS Kompakt, Luft | K0_ | Kompaktstation luftisoliert
ONS Kompakt, Gas | K3_ | Kompaktstation gasisoliert
ONS Gebäude, Luft | G0_ | Gebäudestation luftisoliert
ONS Gebäude, Gas | G3_ | Gebäudestation gasisoliert
ONS Einbau, Luft | E0_ | Einbaustation luftisoliert
ONS Einbau, Gas | E3_ | Einbaustation gasisoliert
ONS sonstige | T7_ | Sonstige ONS
ONS Trafo | M_3 | Trafo in ONS
Weitere FE Gesamt | 004 | E = 003,006,007
Schutz | 007 | E = 910
Rückwirkungen | 003 | E = 940, 950, 951, 952, 960
Übrige FE | 006 | E = 900, 920
Summe alle FE | 008 | E = 000, 010, 001, 002, 004, 005
Ereignisse | 009 | E = 000, 010, 001, 002, 004, 005 (immer ohne Bezug)
wenn ohne SEQ |  | Fehlerortbezeichnung entsprechend der Kennziffer des Fehlerortes