## 1.3 Anonymisierung

Auf der Grundlage der Jahresdaten zur FNN Störungs- und Verfügbarkeitsstatistik wird mit einem separaten Werkzeug die Anonymisierung der Störungs- und Netzdaten durchgeführt. Das Werkzeug liest alle Meldungen von Störungs- und Netzdaten eines Berichtsjahres ein. Anschließend werden die Netze aller Netzbetreiber, die im Sinne der FNN-Statistik gleichartig sind, zusammengefasst.

Dabei bleibt in den Spannungsebenen bis einschließlich 110 kV eine Differenzierung zwischen ost- und westdeutschen Netzbetreibern erhalten.

In der 220- und 380-kV-Ebene werden alle Netze zu jeweils einem Netz zusammengefasst.

Bei allen Störungen, die nach Schema B erfasst sind, wird der Störungsbeginn (Merkmal TA) auf den 1.1. 0:00 Uhr des jeweiligen Berichtsjahres gesetzt. Alle anderen Zeitpunkte, die in der Störung erfasst sind, werden auf diesen Wert bezogen.

Bei Störungen, die nach Schema A erfasst sind, gibt es das Merkmal TA nicht. Daher wird bei diesen Störungen der Beginn der Versorgungsunterbrechung (Merkmal TVA) auf den 1.1. 0:00 Uhr des jeweiligen Berichtsjahres gesetzt. Das berechnete Ende der Versorgungsunterbrechung (Merkmal TVE) wird im bis 2005 gültigen Erfassungsschema auf diesen Zeitpunkt bezogen.

Bei Störungen mit dem Merkmal "Höhere Gewalt HG" wird der Text zur höheren Gewalt durch den Textstring "höhere Gewalt" ersetzt.