! Regelwerk Netzdaten VDN Schema B
! Format: <Regelnummer>;<Regeltext>
! Dateistand: Brozio 04.06.08
! Pie 06.11.12 DVGW36
!
DVGW5;Der Nenndruck muss angegeben werden.
DVGW6;Der Nenndruck muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW13;Die Länge Versorgungs-/Hochdruckleitungen Stahl muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW14;Die Länge Versorgungs-/Hochdruckleitungen PE Rohr muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW15;Die Länge Versorgungs-/Hochdruckleitungen Duktiler Guss DN < 100 muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW16;Die Länge Versorgungs-/Hochdruckleitungen Duktiler Guss 100 DN < 200 muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW17;Die Länge Versorgungs-/Hochdruckleitungen Duktiler Guss DN > 200 muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW18;Die Länge Versorgungs-/Hochdruckleitungen Grauguss muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW19;Die Länge Versorgungs-/Hochdruckleitungen PVC muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW20;Die Länge Anschlussleitungen Stahl muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW21;Die Länge Anschlussleitungen PE Rohr muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW22;Die Länge Anschlussleitungen Duktiler Guss DN < 100 muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW23;Die Länge Anschlussleitungen Duktiler Guss 100 DN < 200 muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW24;Die Länge Anschlussleitungen Duktiler Guss DN > 200 muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW25;Die Länge Anschlussleitungen Grauguss muss eine positive Dezimalzahl sein.
DVGW26;Die Länge Anschlussleitungen PVC muss eine positive Dezimalzahl sein.
!
DVGW30;Die Bereiche Werkstoff und Durchmesser müssen gleiche Summen vorweisen (Hausanschlüsse).
DVGW31;Die Bereiche Durchmesser, Werkstoff und Baujahr müssen gleiche Summen vorweisen (Gasleitungen <= 16 bar).
DVGW32;Die Bereiche MOP, Durchmesser, Werkstoff und Baujahr müssen gleiche Summen vorweisen (Gasleitungen > 16 bar).
DVGW33;Die Zeiträume der Odorierungen sind nicht Lückenfrei.
DVGW34;Die Zeiträume der Odorierungen überlappen sich.
DVGW35;Bei der Referenzmessung muss das Minimum kleiner sein als der Mittelwert und der Mittelwert kleiner als das Maximum (Odorierung %1, Kontrollmessung %2).
DVGW36;Der Baujahresbereich %1 liegt in der Zukunft, daher darf hier für das Berichtsjahr %2 keine Angabe erfolgen (Gasleitungen).
DVGW37;Die Bereiche Werkstoff, Durchmesser und Baujahr müssen gleiche Summen vorweisen (Hausanschlüsse).
DVGW38;Der Baujahresbereich %1 liegt in der Zukunft, daher darf hier für das Berichtsjahr %2 keine Angabe erfolgen (Hausanschlüsse).
!
Stat11;Ihre Netzdaten weisen für %1 gegenüber der Meldung des Vorjahres eine überraschend hohe Abweichung von %2 % auf (Wert Vorjahr %3, jetziger Wert %4).
Stat01;Die Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher im Netz mit der Nummer %1 (Druckstufe %2) scheint unplausibel (>1000000). 
Stat02;Die Leistungswerte vertraglich vereinbarten Leistungen mit LV im Netz mit der Nummer %1 (Druckstufe %2) scheint unplausibel (>10000000). 
Stat03;Die bestellte Kapazität bei vorgelagerten Netzbetreibern im Netz mit der Nummer %1 (Druckstufe %2) scheint unplausibel (>100000000). 
Stat04;Die bestellte Kapazität bei nachgelagerten Netzbetreibern im Netz mit der Nummer %1 (Druckstufe %2) scheint unplausibel (>100000000). 

