## 2.10 Auswertung Versorgungsunterbrechungen

Auswerteklasse "CAuswertVU1" ( Nummer 28 [etypa_vu1])

Ermitteln der Anzahl und durchschnittlichen Dauer von Versorgungsunterbrechungen (VU-Stufen).

Diese Auswerteklasse wird u.a. von der VKW-Netz AG für interne Auswertungen verwendet.

Filter:

- Jahr
  - Auswahl eines der Erfassungsjahre für welches Störungen vorhanden sind
  - Alle
- EVU
  - Auswahl eines der EVU für welches Störungen vorhanden sind
  - Alte Bundesländer
  - Neue Bundesländer
  - Alle
- Spannungsgruppe
  - Angabe einer Spannungsgruppe ( NS - MS - HS - HöS )
  - Angabe einer Spannungsebene ( 0,4 - 10 - 20 - 30 - 60 - 110 - 220 - 380 kV )
  - Alle
- nur FNN/VeÖ relevant:
  Wenn aktiviert, werden nur FNN/VeÖ relevante Störungen gelistet.
- Check-Box "Art der Statistik":
  - Verfügbarkeitsstatistik
    Nur Störungen nach Erfassungsschema A oder B und Spannungsgruppen Niederspannung oder Mittelspannung werden ausgewertet.
  - Störungsstatistik
    Nur Störungen nach Erfassungsschema B werden ausgewertet.
- Check-Box "Art der Störung"
  - nur GVU: nur Störungen mit geplanter Versorgungsunterbrechung
  - nur stochastische VU: nur Störungen mit Versorgungsunterbrechung und ohne geplante Versorgungsunterbrechung
  - nur stochastische Störungen: nur Störungen ohne geplante Versorgungsunterbrechung
  - nur stoch. Störungen ohne VU: nur stochastische Störungen ohne Versorgungsunterbrechung
  - nur stoch. VU ohne Erdschluss: nur stochastische Störungen mit Versorgungsunterbrechung und Fehlerart nicht Erdschluss
  - nur stoch. ohne VU ohne Erdschluss: nur stochastische Störungen ohne Versorgungsunterbrechung und Fehlerart nicht Erdschluss
- Check-Box "Dauer der VU"
  Nur Störungen deren kumulierte Gesamtdauer der Versorgungsunterbrechungen einen der folgenden Schwellwerte unter bzw. überschreiten werden gelistet.
  Achtung: Die Einstellung unter Datei -> Eigenschaften -> Allgemein -> Behandlung der Zeitschwelle für DISQUAL je Störung / je Stufe (intern: CInfoBasis::ist_disqual_grenze_vustufe()) wird hier nicht berücksichtigt (Diese Einstellung kann hier durch die Filterung "nur VU>1s" und "Sum. Unterbr. = VU>3Min" nachgebildet werden).
  - VU>1s alle Störungen mit Versorgungsunterbrechung
  - VU<=1Min Gesamtdauer kleiner gleich 1 Minute
  - VU>1Min Gesamtdauer größer 1 Minute
  - VU<=3Min Gesamtdauer kleiner gleich 3 Minuten
  - VU>3Min Gesamtdauer größer 3 Minuten (Grenze für DISQUAL Berechnung)
  - VU<=5Min Gesamtdauer kleiner gleich 5 Minuten
  - VU>5Min Gesamtdauer größer 5 Minuten

  Achtung: Wenn dieser Filter aktiviert ist, werden nur Störungen mit VU ausgewertet.

- Toggle Button "mit Naturkatastr."/"ohne Naturkatastr."
- nur ohne Anlass Rückwirkung: wenn aktiv:
  - in NS/MS ohne Rückwirkungsstörungen
  - nur in VKW-Version: in HS/HöS nur Störungen die auch auf der MS-Seite zu Versorgungsunterbrechungen führten (z.B.: Ausschalten eines UW-Umspanners)
- nur HS/HöS mit Folgestörung Rückwirkung in MS:
  wenn aktiviert, werden Störungen in HS/HöS nur dann berücksichtigt, wenn eine Folgestörung in eigenen Netzen vorhanden ist:
  - Folgestörung in MS
  - UND gleiches Jahr
  - UND gleiches EVU (nur in FGH-Version, xku_9_fgh)
  - UND Fehlerort 940 (Rückwirkung aus eigenen Netzen)
  - UND die Nennspannung der auslösenden Störung stimmt mit der Angabe HR der Rückwirkungsstörung überein
  - UND TA ist im Zeitfenster für Rückwirkung:
    Zeitdifferenz = beginn_hs - beginn_ms (in Sekunden)
    if ( ( Zeitdifferenz < 3600 ) || ( Zeitdifferenz > -300 ) )

  ACHTUNG:

  - diese Option verlangsamt die Auswertung stark, da Störungszahl im Quadrat!
  - Die zu untersuchenden MS-Störungen müssen im Arbeitsspeicher eingelesen sein (Netz-/Störungsfilter,Rechte)
- SEQ: erzwingt vollständige Liste für automatische Auswertung

Mögliche Ergebnisspalten:

Name der Ergebnisspalte | KZ | Variable | Text
--- | --- | --- | ---
Anzahl Störungen | 407 | evald_vsanzahl | Anzahl der zugehörigen Störungen
Anzahl VU | 408 | evald_vvanzahl | Anzahl der VU-Stufen
VU Stufe Dauer [h] | 231 | evall_vdauerh | Durchschnittliche Dauer der VU-Stufen in Stunden
VU Stufe Dauer [min] | 402 | evall_vdauerm | Durchschnittliche Dauer der VU-Stufen in Minuten
FEcode | 258 | evall_fFEcod | Kennziffer Fehlerort/Anlass/Auswirkung/Fehlerart

Anmerkung: wenn eine der Spalten für die Ermittlung der durchschnittlichen Dauer aktiviert ist, muss auch die Spalte "Anzahl VU" aktiviert sein (wird programmatisch erzwungen).

Mögliche Differenzierungen:

- Jahr
- Zeitintervall
- Netzbetreiber
- Spannungsgruppe bzw. Spannungsebene
- Störungsanlass
  Auswertezeilen:

  Bezeichnung | Störungsanlass A | Bedeutung
  Kein erkennbarer Anlass | A= 00 |
  Atmosphärische Einwirkung | A= (10) 11-19 |
  Gewitter | A= 11 | Atmosphärische Einwirkung Gewitter
  Sturm | A= 12 | Atmosphärische Einwirkung Sturm
  Eis | A= 13 | Atmosphärische Einwirkung Zusatzlast (Eis)
  Nebel | A= 14 | Atmosphärische Einwirkung Fremdschicht (Nebel)
  Feuchtigkeit | A= 15 | Atmosphärische Einwirkung Feuchtigkeit
  Kälte | A= 16 | Atmosphärische Einwirkung Kälte
  Hitze | A= 17 | Atmosphärische Einwirkung Hitze
  Seiltanzen | A= 18 | Atmosphärische Einwirkung Seiltanzen
  Sonst. atm. Einw. | A= 19 | Sonstige Atmosphärische Einwirkung
  Fremde Einwirkung | A= (20) 21, 23, 27, 29, 2A-2C |
  Personen | A= 21 | Fremde Einwirkung Personen
  Vögel | A= 2A | Fremde Einwirkung Vögel
  Tiere (außer Vögel) | A= 22 | Fremde Einwirkung Tiere (außer Vögel)
  Bäume | A= 23 | Fremde Einwirkung Bäume
  Erd- u. Baggerarbeiten | A= 24 | Fremde Einwirkung Erd- u. Baggerarbeiten
  Brand | A= 27 | Fremde Einwirkung Brand
  Kräne, Fahrzeuge | A= 2B | Fremde Einwirkung Kräne, Fahrzeuge
  Flugobjekte | A= 2C | Fremde Einwirkung Flugobjekte
  Sonst. fremde Einw. | A= 29 | Sonstige fremde Einwirkung
  Betätigung Schalteinr. | A= 30, 40 |
  Fehlbedienung | A= 50 |
  Überlastung | A= 60 | Überlastung von Betriebsmitteln
  Hilfseinrichtungen | A= 70 |
  Schutzeinrichtung | A= 72 |
  Übrige Hilfseinricht. | A = 73, 74, 81, 82, 89 |
  Rückwirkungen | A= (90) 91, 92, 96 |
  RW aus eigenem Netz | A= 91 | Rückwirkungen aus eigenem Netz
  RW aus Kraftwerk | A= 92 | Rückwirkungen aus Kraftwerk
  RW aus fremdem Netz | A= 96 | Rückwirkungen aus fremdem Netz
  Summe |  | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte
  Ereignisse |  | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte

- Störungsauswirkung
  Auswertezeilen:

  Bezeichnung | Störungsauswirkung B | Bedeutung
  Ohne Ausschaltung | B= 11 |
  Ausschaltung d. Schutz | B= 21-26, 32-36, 42, 44, 46, 52, 54, 56 |
  Erfolgreiche AWE | B= 21 |
  Erfolgreiche 2-fach AWE | B= 23, 33 |
  Erfolglose AWE, erfolgreiche Hand-Einsch. | B= 22, 32 |
  Erfolglose AWE, erfolglose Hand-Einsch. | B= 24, 34 |
  Erfolglose 2-fach AWE | B= 25, 35 |
  Erfolglose AWE, ohne sofortige Einsch. | B= 26, 36 |
  Ohne AWE, erfolgreiche Hand-Einsch. | B= 42, 52 |
  Ohne AWE, erfolglose Hand-Einsch. | B= 44, 54 |
  Ohne AWE, Hand-Einsch. | B= 46, 56 |
  Ausschaltung v. Hand | B= 62, 64 |
  Mit erfolgreicher sofortiger Einsch. | B= 62 |
  Ohne sofortige Einschaltung | B= 64 |
  Sicherung | B= 82-84, 92-94 |
  HH Sofortiger Ersatz, erfolgreich | B= 82, 92 |
  HH Sofortiger Ersatz, erfolglos | B= 83, 93 |
  HH Ohne sofortigen Ersatz | B= 84, 94 |
  Fehlende Spannung | B= 98 |
  Summe | aw_summe | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte
  Ereignisse | aw_alle | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte (immer ohne Bezug)

- Fehlerart
  Auswertezeilen:

  Bezeichnung | Fehlerart C | Bedeutung
  Einpolige Fehler | C = 11-13, 19, 20, 30, 40 | Erdschluss bzw. Erdkurzschluss
  Mehrpolige Fehler | C = 50, 60 |
  Zweipoliger Kurzschluss | C = 50 |
  Dreipoliger Kurzschluss | C = 60 |
  KS o. Unterscheidung | C = 69 |
  Ausschaltung o. KS | C = 71-74 | Ausschaltung ohne Kurzschluss
  Betriebsm. schadhaft | C = 71 | Ausschalten eines schadhaften Betriebsmittels
  Aussch. Rückwirkung | C = 72 | Ausschalten eines Betriebsmittels wegen Rückwirkung
  Aussch. Überlastung | C = 73 | Ausschalten eines Betriebsmittels wegen Überlast
  Sonstige Ausschaltung | C = 74 | Ausschalten eines Betriebsmittels wegen Sonstigem
  Weitere Fehler | C = 80, 91 |
  Fehlende Spannung | C = 80 | Fehlende bzw: nicht ausreichende Spannung
  Leiterunterbrechung | C = 91 | Leiterunterbrechung ohne Erdberuehrung
  Summe |  | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte
  Ereignisse |  | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte (immer ohne Bezug)

- Fehlerort
  Ohne Option "SEQ" werden die Fehlerorte mit ihrem exakten Code "Fehlerort E" aufgeschlüsselt.
  Mit gesetzter Option "SEQ" werden die Fehlerorte in folgende Auswertezeilen gruppiert:

  Bezeichnung | Fehlerort E | Bedeutung
  FE nicht bekannt | 000 | Fehlerort nicht bekannt bzw. nicht gefunden
  Freileitung | 010 |
  Kabel Gesamt | 005 | Teilsumme Kabel.
  SA Gesamt | 001 | Teilsumme Schaltanlagen
  ONS Gesamt | 002 | Teilsumme Ortsnetzstationen
  Schutz | 007 | Schutzeinrichtungen
  Übrige FE | 006 | Fehlerort nicht Freileitung und nicht Kabel.
  Rückwirkungen | 003 | Teilsumme (940,950,951,952,960)
  Summe alle FE | 008 | Störungen/VU mit gültiger Angabe für den Fehlerort.

  Hinweise:

  - nur Störungen mit einer gültigen Angabe für den Fehlerort werden ausgewertet!
  - nur der erste Fehlerort wird ausgewertet