## 2.6 Auswertung Störungen 2

Auswerteklasse "CAuswertStoe3" ( Nummer 4 [etypa_stoe3])

Diese Auswerteklasse wird für die Gewinnung der Rohdaten für folgende Diagramme und Tabellen der FNN-Broschüre verwendet:

Tabelle 3-1 | Bezogene Anzahl von Störungen je Störungsanlass im Berichtsjahr (Bezug: 100 km SKL), mit prozentualem Anteil an der Anzahl von Störungen je Störungsanlass, Anteil an der gesamten Anzahl und Gesamtzahl der Störungen jeweils je Störungskategorie und Spannungsebene
Tabelle 3-2 | Bezogene Anzahl von Störungen je Störungsauswirkung im Berichtsjahr (Bezug: 100 km SKL), mit prozentualem Anteil an der Anzahl von Störungen je Störungsauswirkung, Anteil an der gesamten Anzahl und Gesamtzahl der Störungen jeweils je Störungskategorie und Spannungsebene
Abbildung 3-4 | Bezogene Anzahl von Störungen mit VU und Störungen mit Ausschaltungen ohne VU in MS je Störungsauswirkung
Abbildung 3-5 | Bezogene Anzahl von Störungen mit VU und Störungen mit Ausschaltungen ohne VU in HS je Störungsauswirkung
Abbildung 3-6 | Bezogene Anzahl von Störungen mit VU und Störungen mit Ausschaltungen ohne VU in HöS je Störungsauswirkung
Tabelle 3-3 | Bezogene Anzahl von Störungen je Fehlerart im Berichtsjahr (Bezug: 100 km SKL), mit prozentualem Anteil an der Anzahl von Störungen je Fehlerart, Anteil an der gesamten Anzahl und Gesamtzahl der Störungen jeweils je Störungskategorie und Spannungsebene
Abbildung 3-7 | Bezogene Anzahl von Störungen mit VU und Störungen mit Ausschaltungen ohne VU in MS je Fehlerart
Abbildung 3-8 | Bezogene Anzahl von Störungen mit VU und Störungen mit Ausschaltungen ohne VU in HS je Fehlerart
Abbildung 3-9 | Bezogene Anzahl von Störungen mit VU und Störungen mit Ausschaltungen ohne VU in HöS je Fehlerart
Tabelle 3-11 | Bezogene Anzahl von Störungen mit Fehlerart Erdschluss je Störungsanlass im Berichtsjahr in Netzen mit Erdschlusskompensation, isoliertem Sternpunkt oder vorübergehend niederohmiger Erdung und mit vollständiger Erdschlusserfassung, mit prozentualem Anteil an der Anzahl der betrachteten Störungen je Störungsanlass, Anteil an der gesamten Anzahl und Gesamtzahl der betrachteten Störungen jeweils je Erdschlusskategorie und Spannungsebene
Abbildung 3-20 | Bezogene Anzahl von Störungen mit Fehlerart Erdschluss in MS je Störungsanlass in Netzen mit Erdschlusskompensation, isoliertem Sternpunkt oder vorübergehend niederohmiger Erdung und mit vollständiger Erdschlusserfassung
Abbildung 3-21 | Bezogene Anzahl von Störungen mit Fehlerart Erdschluss in HS je Störungsanlass in Netzen mit Erdschlusskompensation, isoliertem Sternpunkt oder vorübergehend niederohmiger Erdung und mit vollständiger Erdschlusserfassung
Tabelle 3-12 | Bezogene Anzahl von Störungen mit Fehlerart Erdkurzschluss je Störungsanlass im Berichtsjahr in Netzen mit niederohmiger Sternpunkterdung, mit prozentualem Anteil an der Anzahl der betrachteten Störungen je Störungsanlass und Gesamtzahl der Störungen jeweils je Spannungsebene
Abbildung 3-22 | Bezogene Anzahl von Störungen mit Fehlerart Erdkurzschluss in MS je Störungsanlass in Netzen mit niederohmiger Sternpunkterdung
Abbildung 3-23 | Bezogene Anzahl von Störungen mit Fehlerart Erdkurzschluss in HS je Störungsanlass in Netzen mit niederohmiger Sternpunkterdung
Abbildung 3-24 | Bezogene Anzahl von Störungen mit Fehlerart Erdkurzschluss in HöS je Störungsanlass in Netzen mit niederohmiger Sternpunkterdung
Tabelle 3-13 | Bezogene Anzahl von Störungen je Störungsanlass mit Fehlerart mehrpoliger Kurzschluss, Ausschaltung ohne Kurzschluss oder Erdschluss (Ausschaltung ohne KS/ES) sowie weitere Fehlerarten im Berichtsjahr, mit prozentualem Anteil an der Anzahl der betrachteten Störungen je Störungsanlass und Gesamtzahl der Störungen jeweils je Fehlerart und Spannungsebene
Abbildung 3-25 | Bezogene Anzahl von Störungen mit Fehlerart mehrpoliger Kurzschluss in MS je Störungsanlass
Abbildung 3-26 | Bezogene Anzahl von Störungen mit Fehlerart mehrpoliger Kurzschluss in HS
Abbildung 3-27 | Bezogene Anzahl von Störungen mit Fehlerart mehrpoliger Kurzschluss in HöS

Mögliche Ergebnisspalten:

Name der Spalte | KZ | Variable | Text
SKL [km] | 000 | evals_summe_stromkreise | Gesamte Stromkreislänge der betroffenen Netze (für Bezug)
FE Freileitung | 003 | evals_feltg | Fehlerort Freileitung
FE Freileitung bez. | 032 | evals_feltg_b |
FE Kabel | 004 | evals_fekabel | Fehlerort Kabel
FE Kabel bez. | 033 | evals_fekabel_b |
FE Uw / Ss | 005 | evals_feuwsw | Fehlerort Umspannwerk Schaltstation
FE Uw / Ss bez. | 034 | evals_feuwsw_b |
FE Uw/Ss oT | 249 | evals_feuwswot | Fehlerort Umspannwerk Schaltstation ohne Trafo
FE Uw/Ss oT bez. | 251 | evals_feuwswot_b |
FE Uw/Ss Trafo | 250 | evals_feuwswtr | Fehlerort Umspannwerk Schaltstation nur Trafo
FE Uw/Ss Trafo bez. | 252 | evals_feuwswtr_b |
FE ONS | 006 | evals_feons | Fehlerort Ortsnetzstation
FE ONS bez. | 035 | evals_feons_b |
FE ONS oT | 253 | evals_feonsot | Fehlerort Ortsnetzstation ohne Trafo
FE ONS oT bez. | 255 | evals_feonsot_b |
FE ONS Trafo | 254 | evals_feonstr | Fehlerort Ortsnetzstation nur Trafo
FE ONS Trafo bez. | 256 | evals_feonstr_b |
FE Hausanschluss | 007 | evals_feha | Fehlerort Hausanschluss
FE Hausanschluss bez. | 036 | evals_feha_b |
FE Sonstiges | 009 | evals_fesonst | sonstige Fehlerorte (hier wird auch "Fehlerort nicht bekannt" mitgezählt)
FE Sonstiges bez. | 038 | evals_fesonst_b |
Alle Fehlerorte | 010 | evals_fealle | Alle Fehlerort e
Alle FE bez. | 039 | evals_fealle_b |
mit VU | 011 | evals_svu | Störung mit VU: RE=1
mit VU bez. | 040 | evals_svu_b |
mit Aus | 012 | evals_saus | Störung mit Ausschaltung: B= 22, 24, 25,26,42,44,46,62,64,82,83,84
Aus bez. | 041 | evals_saus_b |
erfolgr. AWE | 015 | evals_sawe | Störung mit erfolgreicher AWE (ohne VU): RE=0, B=21,23
Erfolg. AWE bez. | 044 | evals_sawe_b |
ohne Aus | 016 | evals_snaus | Störung ohne Ausschaltung: RE=0, B=11,98
ohne Aus bez. | 045 | evals_snaus_b |
mit Aus mit VU | 013 | evals_sausmvu | Störung mit Ausschaltung und VU: RE=1 und s. Störung mit Ausschaltung
Aus mit VU bez. | 042 | evals_sausmvu_b |
mit Aus ohne VU | 014 | evals_sausovu | Störung mit Ausschaltung ohne VU: RE=0 und s. Störung mit Ausschaltung
Aus ohne VU bez. | 043 | evals_sausovu_b |
Störungen gesamt | 002 | evals_anzahl | Störungen gesamt
Stö gesamt bez. | 031 | evals_anzahl_b |
ES selbsterl. | 025 | evals_esselbst | selbsterlöschender Erdschluss: C=11-13, 19,20,30 und Störung ohne Ausschaltung (s.o.)
ES selbsterl. bez. | 047 | evals_esselbst_b |
ES einfach | 026 | evals_eseinfach | nicht selbsterlöschender Erdschluss: C=11-13, 19,20,30 und Störung mit Ausschaltung
ES einfach bez. | 048 | evals_eseinfach_b |
ES doppel | 027 | evals_esdoppel | Doppel- / Mehrfacherdschluss: C=40
ES doppel bez. | 049 | evals_esdoppel_b |
ES alle | 024 | evals_esalle | alle Erdschlüsse: C=11-13, 19,20,30,40
ES alle bez. | 046 | evals_esalle_b |
mehrpol. KS | 028 | evals_ksmp | Mehrpoliger Kurzschluss: C=50, 60, 69
mehrpol. KS bez. | 050 | evals_ksmp_b |
Aus. ohne KS | 029 | evals_ausoks | Ausschaltung ohne Kurzschluss ...: C=71-74
Aus. ohne KS bez. | 051 | evals_ausoks_b |
weitere Fehlerart | 030 | evals_weiterec | Weitere Fehlerarten: C=80, 91
weitere Fehlerart bez. | 052 | evals_weiterec_b |
EKS | 364 | evals_eks | Erdkurzschluss in geerdeten Netzen
EKS bez. | 365 | evals_eks_b |

Filter:

- Jahr
  - Auswahl eines der Erfassungsjahre für welches Störungen vorhanden sind
  - Alle
- EVU
  - Auswahl eines der EVU für welches Störungen vorhanden sind
  - Alte Bundesländer
  - Neue Bundesländer
  - Alle
- Spannungsgruppe
  - Angabe einer Spannungsgruppe ( NS - MS - HS - HöS )
  - Angabe einer Spannungsebene ( 0,4 - 10 - 20 - 30 - 60 - 110 - 220 - 380 kV )
  - Alle
- nur FNN/VeÖ relevant:
  Wenn aktiviert, werden nur FNN/VeÖ relevante Störungen gelistet.
- Check-Box "Art der Statistik":
  - Verfügbarkeitsstatistik
    Nur Störungen nach Erfassungsschema A oder B und Spannungsgruppen Niederspannung oder Mittelspannung werden ausgewertet.
  - Störungsstatistik
    Nur Störungen nach Erfassungsschema B werden ausgewertet.
- Check-Box "Art der Störung"
  - nur GVU: nur Störungen mit geplanter Versorgungsunterbrechung
  - nur stochastische VU: nur Störungen mit Versorgungsunterbrechung und ohne geplante Versorgungsunterbrechung
  - nur stochastische Störungen: nur Störungen ohne geplante Versorgungsunterbrechung
  - nur stoch. Störungen ohne VU: nur stochastische Störungen ohne Versorgungsunterbrechung
  - nur stoch. VU ohne Erdschluss: nur stochastische Störungen mit Versorgungsunterbrechung und Fehlerart nicht Erdschluss
  - nur stoch. ohne VU ohne Erdschluss: nur stochastische Störungen ohne Versorgungsunterbrechung und Fehlerart nicht Erdschluss
- Check-Box "Dauer der VU"
  Nur Störungen deren kumulierte Gesamtdauer der Versorgungsunterbrechungen einen der folgenden Schwellwerte unter bzw. überschreiten werden gelistet.
  Achtung: Die Einstellung unter Datei -> Eigenschaften -> Allgemein -> Behandlung der Zeitschwelle für DISQUAL je Störung / je Stufe (intern: CInfoBasis::ist_disqual_grenze_vustufe()) wird hier nicht berücksichtigt (Diese Einstellung kann hier durch die Filterung "nur VU>1s" und "Sum. Unterbr. = VU>3Min" nachgebildet werden).
  - VU>1s alle Störungen mit Versorgungsunterbrechung
  - VU<=1Min Gesamtdauer kleiner gleich 1 Minute
  - VU>1Min Gesamtdauer größer 1 Minute
  - VU<=3Min Gesamtdauer kleiner gleich 3 Minuten
  - VU>3Min Gesamtdauer größer 3 Minuten (Grenze für DISQUAL Berechnung)
  - VU<=5Min Gesamtdauer kleiner gleich 5 Minuten
  - VU>5Min Gesamtdauer größer 5 Minuten

  Achtung: Wenn dieser Filter aktiviert ist, werden nur Störungen mit VU ausgewertet.

- Toggle Button "mit Naturkatastr."/"ohne Naturkatastr."
- SEQ: erzwingt vollständige Liste für automatische Auswertung (in FNN Gruppierung siehe unten)
  Sonderfall VKW: hier erfolgt die Gruppierung bei der Differenzierung "Störungsanlass" wie folgt:

  Bezeichnung | Störungsanlass A | Bedeutung
  Gewitter | A= 11 | Atmosphärische Einwirkung Gewitter
  Sturm | A= 12 | Atmosphärische Einwirkung Sturm
  Eis | A= 13 | Atmosphärische Einwirkung Zusatzlast (Eis)
  Sonst. atm. Einwirkung | A= 14-19, 25,28 | sonstige Atmosphärische Einwirkung
  Fremde Einwirkung | A= (20) 21, 23, 27, 29, 2A-2C |
  Betätigung Schalteinr. | A= 30, 40 |
  Fehlbedienung | A= 50 |
  Überlastung | A= 60 | Überlastung von Betriebsmitteln
  Übrige Hilfseinricht. | A = 70, 72, 73, 74, 81, 82, 89 |
  Kein erkennbarer Anlass | A= 00 |
  RW aus fremdem Netz | A= 96 | Rückwirkungen aus fremdem Netz
  RW aus eigenem Netz | A= 91,92 | Rückwirkungen aus eigenem Netz + Kraftwerk
  Geplante Ausschaltung mit VU |  |
  Summe |  | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte
  Ereignisse |  | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte

Mögliche Differenzierungen:

- Jahr
- Netzbetreiber
- Spannungsgruppe bzw. Spannungsebene
- Netzart
- Sternpunktbehandlung
- Erdschlusserfassung
- Störungsanlass
  Auswertezeilen:

  Bezeichnung | Störungsanlass A | Bedeutung
  Kein erkennbarer Anlass | A= 00 |
  Atmosphärische Einwirkung | A= (10) 11-19 |
  Gewitter | A= 11 | Atmosphärische Einwirkung Gewitter
  Sturm | A= 12 | Atmosphärische Einwirkung Sturm
  Eis | A= 13 | Atmosphärische Einwirkung Zusatzlast (Eis)
  Nebel | A= 14 | Atmosphärische Einwirkung Fremdschicht (Nebel)
  Feuchtigkeit | A= 15 | Atmosphärische Einwirkung Feuchtigkeit
  Kälte | A= 16 | Atmosphärische Einwirkung Kälte
  Hitze | A= 17 | Atmosphärische Einwirkung Hitze
  Seiltanzen | A= 18 | Atmosphärische Einwirkung Seiltanzen
  Sonst. atm. Einw. | A= 19 | Sonstige Atmosphärische Einwirkung
  Fremde Einwirkung | A= (20) 21, 23, 27, 29, 2A-2C |
  Personen | A= 21 | Fremde Einwirkung Personen
  Vögel | A= 2A | Fremde Einwirkung Vögel
  Tiere (außer Vögel) | A= 22 | Fremde Einwirkung Tiere (außer Vögel)
  Bäume | A= 23 | Fremde Einwirkung Bäume
  Erd- u. Baggerarbeiten | A= 24 | Fremde Einwirkung Erd- u. Baggerarbeiten
  Brand | A= 27 | Fremde Einwirkung Brand
  Kräne, Fahrzeuge | A= 2B | Fremde Einwirkung Kräne, Fahrzeuge
  Flugobjekte | A= 2C | Fremde Einwirkung Flugobjekte
  Sonst. fremde Einw. | A= 29 | Sonstige fremde Einwirkung
  Betätigung Schalteinr. | A= 30, 40 |
  Fehlbedienung | A= 50 |
  Überlastung | A= 60 | Überlastung von Betriebsmitteln
  Hilfseinrichtungen | A= 70 |
  Schutzeinrichtung | A= 72 |
  Übrige Hilfseinricht. | A = 73, 74, 81, 82, 89 |
  Rückwirkungen | A= (90) 91, 92, 96 |
  RW aus eigenem Netz | A= 91 | Rückwirkungen aus eigenem Netz
  RW aus Kraftwerk | A= 92 | Rückwirkungen aus Kraftwerk
  RW aus fremdem Netz | A= 96 | Rückwirkungen aus fremdem Netz
  Summe |  | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte
  Ereignisse |  | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte

- Störungsanlass BNetzA
  Auswertezeilen:

  Anzeige | BNetzA-Störungsanlass
  Summe | alle ohne Differenzierung
  Atmosphärische Einwirkung | AE
  Einwirkung Dritter | ED
  Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers | ZBN
  Rückwirkungsstörung | RWS
  Höhere Gewalt | HG
  geplant Zählerwechsel | ZW
  geplant Sonstige | S
  geplant Sonstige | S

- Störungsanlass ECG
  Auswertezeilen:

Anzeige | ECG-Störungsanlass
geplant | geplant
Atmosph. Einwirkung | Anzahl der ECG-VU
Fremde Einwirkung | Fremde Einwirkung
Netzbetreiber intern | Netzbetreiber intern
Rückwirkung | Rückwirkung
ungeplant | alle außer "geplant"
alle | ohne Differenzierung

Anmerkung: unabhängig von anderen Einstellungen werden hier nur ECG-Störungen ausgewertet

- Störungsauswirkung
  Auswertezeilen:

  Bezeichnung | Störungsauswirkung B | Bedeutung
  Ohne Ausschaltung | B= 11 |
  Ausschaltung d. Schutz | B= 21-26, 32-36, 42, 44, 46, 52, 54, 56 |
  Erfolgreiche AWE | B= 21 |
  Erfolgreiche 2-fach AWE | B= 23, 33 |
  Erfolglose AWE, erfolgreiche Hand-Einsch. | B= 22, 32 |
  Erfolglose AWE, erfolglose Hand-Einsch. | B= 24, 34 |
  Erfolglose 2-fach AWE | B= 25, 35 |
  Erfolglose AWE, ohne sofortige Einsch. | B= 26, 36 |
  Ohne AWE, erfolgreiche Hand-Einsch. | B= 42, 52 |
  Ohne AWE, erfolglose Hand-Einsch. | B= 44, 54 |
  Ohne AWE, Hand-Einsch. | B= 46, 56 |
  Ausschaltung v. Hand | B= 62, 64 |
  Mit erfolgreicher sofortiger Einsch. | B= 62 |
  Ohne sofortige Einschaltung | B= 64 |
  Sicherung | B= 82-84, 92-94 |
  HH Sofortiger Ersatz, erfolgreich | B= 82, 92 |
  HH Sofortiger Ersatz, erfolglos | B= 83, 93 |
  HH Ohne sofortigen Ersatz | B= 84, 94 |
  Fehlende Spannung | B= 98 |
  Summe | aw_summe | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte
  Ereignisse | aw_alle | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte (immer ohne Bezug)

- Fehlerart
  Auswertezeilen:

  Bezeichnung | Fehlerart C | Bedeutung
  Einpolige Fehler | C = 11-13, 19, 20, 30, 40 | Erdschluss bzw. Erdkurzschluss
  Mehrpolige Fehler | C = 50, 60 |
  Zweipoliger Kurzschluss | C = 50 |
  Dreipoliger Kurzschluss | C = 60 |
  KS o. Unterscheidung | C = 69 |
  Ausschaltung o. KS | C = 71-74 | Ausschaltung ohne Kurzschluss
  Betriebsm. schadhaft | C = 71 | Ausschalten eines schadhaften Betriebsmittels
  Aussch. Rückwirkung | C = 72 | Ausschalten eines Betriebsmittels wegen Rückwirkung
  Aussch. Überlastung | C = 73 | Ausschalten eines Betriebsmittels wegen Überlast
  Sonstige Ausschaltung | C = 74 | Ausschalten eines Betriebsmittels wegen Sonstigem
  Weitere Fehler | C = 80, 91 |
  Fehlende Spannung | C = 80 | Fehlende bzw: nicht ausreichende Spannung
  Leiterunterbrechung | C = 91 | Leiterunterbrechung ohne Erdberuehrung
  Summe |  | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte
  Ereignisse |  | Anzahl d. Störungen in d. Auswertespalte (immer ohne Bezug)

  Pie 16.05.11