! Regelwerk Netzdaten VDN Schema B
! Format: <Regelnummer>;<Regeltext>
! Pruefregeln Statistik: Nummern geginnen mit "Stat"
! Pruefregeln Zuvkenn  : Nummern geginnen mit "ZUV"
! Pruefregeln Kunde    : Nummern geginnen mit "KU"
! Dateistand: Pietsch 15.12.10
!
!1  ;Das Jahr muss eine 4-stellige Zahl größer als 2003 sein.
1  ;Das Jahr muss eine 4-stellige Zahl größer als 1969 sein.
2  ;Die Nennspannung muss eine positive Dezimalzahl sein.
3  ;Die Anzahl der galvanisch getrennt betriebenen Netze muss eine positive Ganzzahl sein.
4  ;Die entnommene Jahresarbeit der Netzkunden muss eine positive Dezimalzahl sein.
5  ;Die Stromkreislänge Freileitung insgesamt muss eine positive Dezimalzahl sein.
6  ;Die Stromkreislänge Trassenlänge Freileitung Doppel- und Mehrfachleitung muss eine positive Dezimalzahl sein.
7  ;Die Stromkreislänge Papierisoliertes Kabel muss eine positive Dezimalzahl sein.
8  ;Die Stromkreislänge PE-Kabel muss eine positive Dezimalzahl sein.
9  ;Die Stromkreislänge VPE-Kabel muss eine positive Dezimalzahl sein.
10 ;Die Stromkreislänge Sonstige Kunststoffkabel muss eine positive Dezimalzahl sein.
11 ;Die Stromkreislänge Ölkabel muss eine positive Dezimalzahl sein.
12 ;Die Stromkreislänge Gasaußendruckkabel muss eine positive Dezimalzahl sein.
13 ;Die Stromkreislänge Gasinnendruckkabel muss eine positive Dezimalzahl sein.
14 ;Die Stromkreislänge Sonstige Kabel muss eine positive Dezimalzahl sein.
15 ;Die Anzahl Maststationen muss eine positive Ganzzahl sein.
16 ;Die Anzahl Kompaktstationen, luftisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
17 ;Die Anzahl Kompaktstationen, gasisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
18 ;Die Anzahl Gebäudestationen, luftisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
19 ;Die Anzahl Gebäudestationen, gasisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
20 ;Die Anzahl Einbaustationen, luftisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
21 ;Die Anzahl Einbaustationen, gasisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
22 ;Die Anzahl Sonstige Ortsnetzstationen muss eine positive Ganzzahl sein.
23 ;Die Anzahl Kundenstationen (ohne Unterscheidung) muss eine positive Ganzzahl sein.
24 ;Die Anzahl Felder in Maststationen muss eine positive Ganzzahl sein.
25 ;Die Anzahl Felder in Kompaktstationen, luftisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
26 ;Die Anzahl Felder in Kompaktstationen, gasisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
27 ;Die Anzahl Felder in Gebäudestationen, luftisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
28 ;Die Anzahl Felder in Gebäudestationen, gasisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
29 ;Die Anzahl Felder in Einbaustationen, luftisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
30 ;Die Anzahl Felder in Einbaustationen, gasisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
31 ;Die Anzahl Felder in Sonstigen Ortsnetzstationen muss eine positive Ganzzahl sein.
32 ;Die Anzahl Freiluft-Schaltanlagen, luftisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
33 ;Die Anzahl Innenraumanlagen, luftisoliert, offen muss eine positive Ganzzahl sein.
34 ;Die Anzahl Innenraumanlagen, luftisoliert, metallgekapselt muss eine positive Ganzzahl sein.
35 ;Die Anzahl Schaltanlagen, gasisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
36 ;Die Anzahl Sonstige Schaltanlagen muss eine positive Ganzzahl sein.
37 ;Die Anzahl Felder in Freiluft-Schaltanlagen, luftisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
38 ;Die Anzahl Felder in Innenraumanlagen, luftisoliert, offen muss eine positive Ganzzahl sein.
39 ;Die Anzahl Felder in Innenraumanlagen, luftisoliert, metall-gekapselt muss eine positive Ganzzahl sein.
40 ;Die Anzahl Felder in Schaltanlagen, gasisoliert muss eine positive Ganzzahl sein.
41 ;Die Anzahl Felder in Sonstigen Schaltanlagen muss eine positive Ganzzahl sein.
42 ;Die Anzahl Leistungsschalter muss eine positive Ganzzahl sein.
43 ;Die Anzahl Trennschalter/Lasttrennschalter muss eine positive Ganzzahl sein.
44 ;Die Anzahl Netztransformatoren muss eine positive Ganzzahl sein.
45 ;Die Anzahl Kundentransformatoren muss eine positive Ganzzahl sein.
46 ;Die Anzahl Sonstige Schaltanlagen muss eine positive Ganzzahl sein.
47 ;Die installierte Bemessungsscheinleistung Netztransformatoren muss eine positive Dezimalzahl sein.
48 ;Die installierte Bemessungsscheinleistung Kundentransformatoren muss eine positive Dezimalzahl sein.
49 ;Für die Angabe der Spannungsgruppe sind nur Werte gemäß der entsprechenden Kennziffernliste zulässig.
50 ;Für die Angabe der Netzart sind nur Werte gemäß der entsprechenden Kennziffernliste zulässig.
51 ;Für die Angabe der Sternpunktbehandlung sind nur Werte gemäß der entsprechenden Kennziffernliste zulässig.
52 ;Für die Angabe der Erfassung von selbstlöschenden Erdschlüssen sind nur Werte gemäß der entsprechenden Kennziffernliste zulässig.
53 ;Die Netzbetreibernummer muss angegeben werden.
54 ;Der Netzbetreiber-Name muss angegeben werden.
55 ;Das Jahr muss angegeben werden.
56 ;Die Netznummer muss angegeben werden.
57 ;Die Nennspannung muss angegeben werden.
58 ;Die Spannungsgruppe muss angegeben werden.
59 ;Die Netzart muss angegeben werden.
60 ;Die Sternpunktbehandlung muss angegeben werden.
61 ;Die Erfassung von selbstlöschenden Erdschlüssen muss angegeben werden.
62 ;Die Anzahl der galvanisch getrennt betriebenen Netze muss angegeben werden.
63 ;Für Netze mit einer Nennspannung über 36 kV muss die entnommene Jahresarbeit der Netzkunden angegeben werden.
64 ;Für Netze mit einer Nennspannung bis 36 kV darf die entnommene Jahresarbeit der Netzkunden nicht angegeben werden.
65 ;Für Netze mit einer Nennspannung über 36 kV dürfen keine Daten zu Ortsnetzstationen angegeben werden.
66 ;Für Netze mit einer Nennspannung bis 1 kV müssen die Netzdaten entsprechend dem XML-Schema für Erfassungsschema A angegeben werden.
67 ;Bei Netzart Freileitungsnetz muss der Verkabelungsgrad unter 10 % liegen.
68 ;Bei Netzart Gemischtes Netz muss der Verkabelungsgrad zwischen 10 % und 90 % liegen.
69 ;Bei Netzart Kabelnetz muss der Verkabelungsgrad höher als 90 % sein.
70 ;Wenn die Trassenlänge Freileitung Doppel- und Mehrfachleitung größer als 0 ist, muss auch die Stromkreislänge Freileitung insgesamt größer als 0 sein.
71 ;Wenn die Anzahl Maststationen größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Maststationen größer als 0 sein.
72 ;Wenn die Anzahl Felder in Maststationen größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Maststationen größer als 0 sein.
73 ;Wenn die Anzahl Kompaktstationen, luftisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Kompaktstationen, luftisoliert größer als 0 sein.
74 ;Wenn die Anzahl Felder in Kompaktstationen, luftisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Kompaktstationen, luftisoliert größer als 0 sein.
75 ;Wenn die Anzahl Kompaktstationen, gasisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Kompaktstationen, gasisoliert größer als 0 sein.
76 ;Wenn die Anzahl Felder in Kompaktstationen, gasisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Kompaktstationen, gasisoliert größer als 0 sein.
77 ;Wenn die Anzahl Gebäudestationen, luftisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Gebäudestationen, luftisoliert größer als 0 sein.
78 ;Wenn die Anzahl Felder in Gebäudestationen, luftisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Gebäudestationen, luftisoliert größer als 0 sein.
79 ;Wenn die Anzahl Gebäudestationen, gasisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Gebäudestationen, gasisoliert größer als 0 sein.
80 ;Wenn die Anzahl Felder in Gebäudestationen, gasisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Gebäudestationen, gasisoliert größer als 0 sein.
81 ;Wenn die Anzahl Anzahl Einbaustationen, luftisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Anzahl Einbaustationen, luftisoliert größer als 0 sein.
82 ;Wenn die Anzahl Felder in Anzahl Einbaustationen, luftisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Anzahl Einbaustationen, luftisoliert größer als 0 sein.
83 ;Wenn die Anzahl Einbaustationen, gasisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Einbaustationen, gasisoliert größer als 0 sein.
84 ;Wenn die Anzahl Felder in Einbaustationen, gasisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Einbaustationen, gasisoliert größer als 0 sein.
85 ;Wenn die Anzahl Sonstige Ortsnetzstationen größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Sonstige Ortsnetzstationen größer als 0 sein.
86 ;Wenn die Anzahl Felder in Sonstige Ortsnetzstationen größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Sonstige Ortsnetzstationen größer als 0 sein.
87 ;Wenn die Anzahl Freiluft-Schaltanlagen, luftisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Freiluft-Schaltanlagen, luftisoliert größer als 0 sein.
88 ;Wenn die Anzahl Felder in Freiluft-Schaltanlagen, luftisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Freiluft-Schaltanlagen, luftisoliert größer als 0 sein.
89 ;Wenn die Anzahl Innenraumanlagen, luftisoliert, offen größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Innenraumanlagen, luftisoliert, offen größer als 0 sein.
90 ;Wenn die Anzahl Felder in Innenraumanlagen, luftisoliert, offen größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Innenraumanlagen, luftisoliert, offen größer als 0 sein.
91 ;Wenn die Anzahl Anzahl Innenraumanlagen, luftisoliert, metallgekapselt größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Anzahl Innenraumanlagen, luftisoliert, metallgekapselt größer als 0 sein.
92 ;Wenn die Anzahl Felder in Anzahl Innenraumanlagen, luftisoliert, metallgekapselt größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Anzahl Innenraumanlagen, luftisoliert, metallgekapselt größer als 0 sein.
93 ;Wenn die Anzahl Schaltanlagen, gasisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Schaltanlagen, gasisoliert größer als 0 sein.
94 ;Wenn die Anzahl Felder in Schaltanlagen, gasisoliert größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Schaltanlagen, gasisoliert größer als 0 sein.
95 ;Wenn die Anzahl Sonstige Schaltanlagen größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Sonstige Schaltanlagen größer als 0 sein.
96 ;Wenn die Anzahl Felder in Sonstige Schaltanlagen größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Sonstige Schaltanlagen größer als 0 sein.
97 ;Wenn die Anzahl Leistungsschalter größer als 0 ist, müssen auch Felder in Ortsnetzstationen oder Umspannwerken/Schaltstationen angegeben werden.
98 ;Wenn die Anzahl Trennschalter/Lasttrennschalter größer als 0 ist, müssen auch Felder in Ortsnetzstationen oder Umspannwerken/Schaltstationen angegeben werden.
99 ;Wenn die Anzahl Felder in Ortsnetzstationen oder Umspannwerken/Schaltstationen größer als 0 ist, müssen auch Schaltgeräte angegeben werden.
100;Wenn die Anzahl Netztransformatoren größer als 0 ist, muss auch die installierte Bemessungsscheinleistung Netztransformatoren größer als 0 sein.
101;Wenn die installierte Bemessungsscheinleistung Netztransformatoren größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Netztransformatoren größer als 0 sein.
102;Wenn die Anzahl Kundentransformatoren größer als 0 ist, muss auch die installierte Bemessungsscheinleistung Kundentransformatoren größer als 0 sein.
103;Wenn die installierte Bemessungsscheinleistung Kundentransformatoren größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Kundentransformatoren größer als 0 sein.
104;Wenn die Anzahl Netz- oder Kundentransformatoren größer als 0 ist, müssen auch Ortsnetzstationen oder Schaltanlagen in Umspannwerken/Schaltstationen angegeben werden.
105;Die Netznummer muss innerhalb einer Netzdatendatei eindeutig sein.
106;Die Stromkreislänge Freileitung insgesamt darf nicht kleiner als die Trassenlänge Freileitung Doppel- und Mehrfachleitung sein.
107;Die installierte Bemessungsscheinleistung sonstige Netzkuppeltransformatoren muss eine positive Dezimalzahl sein.
201;Wenn die installierte Bemessungsscheinleistung Ortsnetztransformatoren oder sonstige Netzkuppeltransformatoren größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Netztransformatoren größer als 0 sein.
108;Für Netze mit einer Nennspannung über 72,5 kV darf keine installierte Bemessungsscheinleistung Ortsnetztransformatoren angegeben werden.
109;Für Netze mit einer Nennspannung bis 72,5 kV darf keine installierte Bemessungsscheinleistung sonstige Netzkuppeltransformatoren angegeben werden.
110;Wenn Sternpunktbehandlung Netz mit niederohmiger Sternpunkterdung (Kennziffer 3) ist, muss Erfassung von selbsterlöschenden Erdschlüssen 'Keine Erfassung' (Kennziffer 1) angegeben werden.
111;Die installierte Bemessungsscheinleistung Weiterverteiler auf gleicher Spannungsebene muss eine positive Ganzzahl sein.
210 ;Die Anzahl Ringkabelfelder muss eine positive Ganzzahl sein.
211;Die Anzahl Felder in Ringkabelfelder muss eine positive Ganzzahl sein.
212;Wenn die Anzahl Ringkabelfelder größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Felder in Ringkabelfelder größer als 0 sein.
213;Wenn die Anzahl Felder in Ringkabelfelder größer als 0 ist, muss auch die Anzahl Ringkabelfelder größer als 0 sein.
214;Die installierte Bemessungsscheinleistung Sonstige Letztverbraucher muss eine positive Ganzzahl sein.
123;Die Anzahl fernsteuerbare Ortsnetzstationen muss eine positive Ganzzahl sein.
124;Für Netze mit einer Nennspannung über 72,5 kV dürfen keine Daten zu fernsteuerbaren Ortsnetzstationen angegeben werden.
125;Die Anzahl der fernsteuerbaren Ortsnetzstationen darf die Gesamtzahl aller Ortsnetzstationen nicht übersteigen.
!
! Zusatzregeln ZUVKENN
ZUV01;Unplausibel, MS: Die Stromkreislänge je (galvanisch getrenntem) Netz ist größer als 800 km.
ZUV02;Unplausibel, MS: Die Anzahl der Ortsnetzstationen je (galvanisch getrenntem) Netz ist größer als 500 Stück.
ZUV03;Unplausibel, MS: Die Anzahl der Umspannwerke/Schaltanlagen je (galvanisch getrenntem) Netz ist größer als 40 Stück.
ZUV04;Unplausibel, HS: Die Stromkreislänge je (galvanisch getrenntem) Netz ist größer als 2000 km.
ZUV05;Unplausibel, HS: Die Anzahl der Umspannwerke/Schaltanlagen je (galvanisch getrenntem) Netz ist größer als 100 Stück.
!
! Zusatzregeln Statistik
Stat01;Die Daten weisen aus, dass im Netz mit der Nummer %1 (Nennspannung %2 kV) keine Störungen mit Versorgungsunterbrechungen aufgetreten sind. 
Stat02;Dies ist besonders kritisch zu prüfen, da dies in einem Netz wie ihres mit einer installierten Leistung von %3 MVA in Ortsnetz- und Letztverbrauchertransformatoren sehr unwahrscheinlich ist.
Stat03;Die Daten zum Netz %1 (Nennspannung %2 kV) weisen eine Gesamtanzahl Felder (%3) in Ortsnetzstationen (%4) auf, die die Anzahl der ONS unterschreitet bzw. die mehr als fünffache der Anzahl der ONS entspricht.
Stat07;Ihre Daten weisen eine überraschend hohe Anzahl NS-Letztverbraucher von %1 auf.
Stat08;Ihre Daten weisen eine überraschend hohe installierte Summenleistung in MS-Ortsnetz-, Weiterverteiler- und Letztverbrauchertransformatoren von %1 MVA auf.
Stat09;Der Quotient aus Summenwert der installierten Leistung auf der MS-Ebene und der Anzahl der NS-Letztverbraucher weist einen überraschend hohen Wert von %1 kVA auf.
Stat10;Ihre Netzdaten weisen für %1 gegenüber der Meldung des Vorjahres eine überraschend hohe Abweichung von %2 % auf (Wert Vorjahr %3, jetziger Wert %4).
Stat11;Ihre %1-Netze weisen für die DISQUAL-%2 infolge %3 eine überraschend hohe Abweichung gegenüber dem Vorjahr von %4 % auf (Wert Vorjahr %5, jetziger Wert %6).
Stat12;Im Netz mit der Nummer %1 (Nennspannung %2 kV) ist der Quotient aus Störungsanzahl (%3) und Stromkreislänge (%4 km) mit %5 überraschend %6.
Stat13;Im Netz mit der Nummer %1 (Nennspannung %2 kV) sind, obwohl die Stromkreislänge nur %3 km beträgt, mit %4 Störungen überraschend viele gemeldet.
Stat14;Die Anzahl Ortsnetzstationen in ihren NS-Netzen beträgt in Summe %1, in ihren MS-Netzen in Summe %2. Sowohl auf MS- als auch auf NS-Ebene ist die Anzahl der Ortsnetzstationen zu erfassen, so dass eine Anzahl 0 auffällig erscheint, wenn auf einer der beiden Ebenen eine Anzahl vermeldet ist.
Stat15;Trotz einer installierten Bemessungsscheinleistungen von %1 MVA in ihren MS-Netzen, ist die Anzahl der Ortnetzstationen 0.
Stat16;Im Netz mit der Nummer %1 (Nennspannung %2 kV) überschreitet die Zahl der Leistungsschalter (%3) die der gemeldeten Schaltfelder (%4) (Summe aus Umspannwerk/Schaltstation und Ortsnetzstationen).
Stat17;Im Netz mit der Nummer %1 (Nennspannung %2 kV) überschreitet die Zahl der Trenn-/Lasttrennschalter (%3) das %4 der gemeldeten Schaltfeldanzahl (%5) (Summe aus Umspannwerk/Schaltstation und Ortsnetzstationen).
Stat18;Im Netz mit der Nummer %1 (Nennspannung %2 kV) überschreitet die Zahl der Leistungsschalter (%3) das zweifache der gemeldeten Schaltfeldanzahl (%4) in Umspannwerken/Schaltstationen.
Stat19;Ihre Daten für das Netz mit der Nummer %1 (Nennspannung %2 kV) weisen eine überraschend hohe Länge von Doppel- und Mehrfachfreileitungen von %3 km in Relation zur gesamten Freileitungs-Stromkreislänge von %4 km auf.
Stat20;Im Netz mit der Nummer %1 (Nennspannung %2 kV) übersteigt die Länge von Doppel- und Mehrfachfreileitungen (%3 km) diejenigen der Stromkreislänge für Freileitungen (%4 km). Da dies unmöglich ist, ist unbedingt eine Korrektur erforderlich.
Stat21;Ihre Netzdaten weisen für die Sternpunktbehandlung %1 gegenüber der Meldung des Vorjahres eine überraschend hohe Abweichung der Stromkreislänge von %2 % auf (Wert Vorjahr %3, jetziger Wert %4).
Stat22;Im Netz mit der Nummer %1 (Nennspannung %2 kV) sind im Berichtsjahr mehr als 2, nämlich %3 Störungen (z.B. Störungsnummern %4, %5 und %6) angegeben, bei denen bei den charakteristischen Daten (Netzart, Sternpunktbehandlung und Erfassung selbsterlöschender Erdschlüsse) abweichende Angaben als beim eigentlichen Netz gemacht wurden. Dies ist eigentlich nur in Sonderfällen möglich, wenn der betrachtete Netzteil zum Zeitpunkt der Störung in ein anderes Netz mit anderen charakteristischen Merkmalen geschaltet war.
Stat23;Für das Netz mit der Nummer %1 (Nennspannung %2 kV) ergibt sich ein überraschend hoher Anteil des Störungsanlasses G9 (Sonstiges) von %3% an der gesamten Nichtverfügbarkeit infolge geplanter Versorgungsunterbrechungen von %4 min/a. Möglicherweise können einzelne Anlässe genauer spezifiziert werden.