## 2.5 Auswertung Störungen 1

Auswerteklasse "CAuswertStoe2" ( Nummer 3 [etypa_stoe2])

Diese Auswerteklasse wird für die Gewinnung der Rohdaten für folgende Diagramme und Tabellen der FNN-Broschüre verwendet:

Tabelle 2-7 | Bezogene Anzahl von stochastischen Störungen mit VU je Fehlerort und Störungsanlass im Berichtsjahr, mit prozentualem Anteil an der Anzahl von stochastischen Störungen mit VU
Abbildung 2-4 | Bezogene Anzahl von stochastischen Störungen mit VU in NS je Störungsanlass
Abbildung 2-5 | Bezogene Anzahl von stochastischen Störungen mit VU in NS je Störungsanlass
Tabelle 3-10 | Bezogene Anzahl von Störungen mit VU und Störungen mit Ausschaltung ohne VU je erstem Fehlerort und je Störungsanlass im Berichtsjahr, mit prozentualem Anteil an der Anzahl der betrachteten Störungen und Anzahl der betrachteten Störungen.

Mögliche Ergebnisspalten:

Name der Spalte | KZ | Variable | Text
--- | --- | --- | ---
Störungen gesamt | 002 | evals_anzahl |
FE Freileitung | 003 | evals_feltg |
FE Kabel | 004 | evals_fekabel |
FE Uw / Ss | 005 | evals_feuwsw |
FE Uw/Ss oT | 249 | evals_feuwswot |
FE Uw/Ss Trafo | 250 | evals_feuwswtr |
FE ONS | 006 | evals_feons |
FE ONS oT | 253 | evals_feonsot |
FE ONS Trafo | 254 | evals_feonstr |
FE Trafo | 008 | evals_fetrafo |
FE Hausanschluss | 007 | evals_feha |
FE Sonstiges | 009 | evals_fesonst |
Alle Fehlerorte | 010 | evals_fealle |
FE Freileitung bez. | 032 | evals_feltg_b |
FE Kabel bez. | 033 | evals_fekabel_b |
FE Uw / Ss bez. | 034 | evals_feuwsw_b |
FE Uw/Ss oT bez. | 251 | evals_feuwswot_b |
FE Uw/Ss Trafo bez. | 252 | evals_feuwswtr_b |
FE ONS bez. | 035 | evals_feons_b |
FE ONS oT bez. | 255 | evals_feonsot_b |
FE ONS Trafo bez. | 256 | evals_feonstr_b |
FE Trafo bez. | 037 | evals_fetrafo_b |
FE Hausanschluss bez. | 036 | evals_feha_b |
FE Sonstiges bez. | 038 | evals_fesonst_b |
Alle FE bez. | 039 | evals_fealle_b |
FE Freileitung % | 269 | evals_feltg_p |
FE Kabel % | 270 | evals_fekabel_p |
FE Uw / Ss % | 271 | evals_feuwsw_p |
FE Uw/Ss oT % | 272 | evals_feuwswot_p |
FE Uw/Ss Trafo % | 273 | evals_feuwswtr_p |
FE ONS % | 274 | evals_feons_p |
FE ONS oT % | 275 | evals_feonsot_p |
FE ONS Trafo % | 276 | evals_feonstr_p |
FE Trafo % | 277 | evals_fetrafo_p |
FE Hausanschluss % | 278 | evals_feha_p |
FE Sonstiges % | 279 | evals_fesonst_p |
Alle FE % | 280 | evals_fealle_p |
SKL [km] | 000 | evals_summe_stromkreise |
FL [km] | 242 | evals_einfachleitung |
Kabel [km] | 243 | evals_summe_kabel |
HA | 245 | evals_anz_haus |
ONS | 246 | evals_summe_orts |
SA Felder | 248 | evals_felder_umst |
Trafo | 260 | evals_netztransformator |