## 2.1 Auswertung Netze

Auswertung der Netzdaten
Auswerteklasse "CAuswertNetz" ( Nummer 0 [etypa_netz]) Wird die Differenzierung nach "Netz-Nummer" aktiviert, so erhält man eine vollständige (entsprechend den Filtereinstellungen) Liste aller Netze.

Achtung: Wenn die Option "SEQ" gesetzt ist, erfolgt grundsätzlich keine Differenzierung nach Jahr, Netzbetreiber und Netz-Nummer.

Mögliche Ergebnisspalten (KZ=Kennziffer):

Name der Spalte | KZ | Variable | Text
--- | --- | --- | ---
EVU Name | 067 | evaln_evuname | EVU = Energieversorgungsunternehmen
REG | 071 | evaln_regken | Code Region
Reg. Name | 072 | evaln_regnam | Name der Region
Netz Name | 055 | evaln_netzname |
NID | 056 | evaln_netzid | Datenbank-ID des Netzes
Schema | 058 | evaln_schema | Erfassungsschema A oder B
Ersterfasser | 060 | evaln_crenam |
Ersterf. Datum | 061 | evaln_credat |
Letzter Bearbeiter | 062 | evaln_namelock |
Letzte Änderung Datum | 063 | evaln_aenderung |
Anzahl Netze | 000 | evaln_anzahl | Anzahl der Netzdatensätze
Freileitung | 009 | evaln_einfachleitung | Stromkreislänge Freileitung [km]
Summe Kabel | 002 | evaln_summe_kabel | Stromkreislänge Kabel (insgesamt9 [km]
Summe Stromkreise | 001 | evaln_summe_stromkreise | Stromkreislänge Kabel + Freileitungen insgesamt [km]
Anz. galv. getr. Netze | 008 | evaln_anz_netze | Anzahl der galvanisch getrennten Netze
Anz. Kunden | 007 | evaln_anz_kunden | Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher
Anz. Haus | 006 | evaln_anz_haus | Anzahl Hausanschlüsse
Anz. NS-Verteiler | 085 | evaln_anz_verteiler | Anzahl NS-Verteiler (nur NS) (ab 01.01.2006)
Summe Ortsnetzstat. | 025 | evaln_summe_orts | Anzahl Ortsnetzstationen
Summe ONS Felder | 069 | evaln_summe_orts_feld | ONS = Ortsnetzstationen
Summe Schaltanlagen | 026 | evaln_summe_schalt | Summe Umspannwerke/Schaltstationen
Summe SA Felder | 041 | evaln_felder_umst | Summe Umspannwerke/Schaltstationen Felder
Leistungsschalter | 019 | evaln_summe_leistungsschalter | Anzahl Leistungsschalter
Trennschalter | 020 | evaln_trennschalter | Anzahl Trennschalter/Lasttrennschalter
Netztransformator | 021 | evaln_netztransformator | Anzahl Netztransformatoren (Zählt immer zur Oberspannungsseite)
Kundentransformator | 022 | evaln_kundentransformator | Anzahl Kundentransformatoren (solange vom Netzbetreiber betrieben)
Maststat. | 027 | evaln_m_maststation | Anzahl Maststationen
Kompaktstat. luft | 028 | evaln_kl_kompaktstation | Anzahl Kompaktstationen, luftisoliert
Kompaktstat. gas | 029 | evaln_kg_kompaktstation | Anzahl Kompaktstationen, gasisoliert
Geb.-Stat. luft | 030 | evaln_gl_gebaeudestation | Anzahl Gebäudestationen, luftisoliert
Geb.-Stat. gas | 031 | evaln_gg_gebaeudestation | Anzahl Gebäudestationen, gasisoliert
Einbaustat. luft | 032 | evaln_el_einbaustation | Anzahl Einbaustationen, luftisoliert
Einbaustat. gas | 033 | evaln_eg_einbaustation | Anzahl Einbaustationen, gasisoliert
ONS sonst. | 034 | evaln_t_sonstige_ortsnetzstation | Anzahl Sonstige Ortsnetzstationen
Kundenstat. | 035 | evaln_u_kunden_station | Anzahl Letztverbraucherstationen (früher Kundenstationen)
Freiluft SA | 036 | evaln_freiluftschaltanlage | Anzahl Freiluft-Schaltanlagen, luftisoliert
Innenr. SA offen | 037 | evaln_innenraumschaltanlage_offen | Anzahl Innenraumanlagen, luftisoliert, offen
Innenr. SA kapsel | 038 | evaln_innenraumschaltanlage_metall | Anzahl Innenraumanlagen, luftisoliert, metallgekapselt
SA gasisoliert | 039 | evaln_schaltanlage | Anzahl Schaltanlagen, gasisoliert
sonst. Schaltanlage | 040 | evaln_schaltanlage_sonstige | Anzahl Sonstige Schaltanlagen
Feld Maststat. | 042 | evaln_f_m_maststation | Anzahl Felder in Maststationen
Feld Kompaktstat. luft | 043 | evaln_f_kl_kompaktstation | Anzahl Felder in Kompaktstationen, luftisoliert
Feld Kompaktstat. gas | 044 | evaln_f_kg_kompaktstation | Anzahl Felder in Kompaktstationen, gasisoliert
Feld Geb.-Stat. luft | 045 | evaln_f_gl_gebaeudestation | Anzahl Felder in Gebäudestationen, luftisoliert
Feld Geb.-Stat. gas | 046 | evaln_f_gg_gebaeudestation | Anzahl Felder in Gebäudestationen, gasisoliert
Feld Einbaustat. luft | 047 | evaln_f_el_einbaustation | Anzahl Felder in Einbaustationen, luftisoliert
Feld Einbaustat. gas | 048 | evaln_f_eg_einbaustation | Anzahl Felder in Einbaustationen, gasisoliert
Feld ONS sonst. | 049 | evaln_f_t_sonstige_ortsnetzstation | Anzahl Felder in sonstigen Ortsnetzstationen
Feld Freiluft SA | 050 | evaln_f_freiluftschaltanlage | Anzahl Felder in Freiluft-Schaltanlagen, luftisoliert
Feld Innenr. SA offen | 051 | evaln_f_innenraumschaltanlage_offen | Anzahl Felder in Innenraumanlagen, luftisoliert, offen
Feld Innenr. SA kapsel | 052 | evaln_f_innenraumschaltanlage_metall | Anzahl Felder in Innenraumanlagen, luftisoliert, metallgekapselt
Feld SA gasisoliert | 053 | evaln_f_schaltanlage | Anzahl Felder in Schaltanlagen, gasisoliert
Feld sonst. Schaltanlage | 054 | evaln_f_schaltanlage_sonstige | Anzahl Felder in sonstign Schaltanlagen
Trasse Mehrfachl. | 010 | evaln_trasse_mfl | Trassenlänge Freileitung Doppel- und Mehrfachleitung [km]
PVC Kabel | 011 | evaln_pvc_kabel | Stromkreislänge Sonstige Kunststoffkabel [km]
PE Kabel | 012 | evaln_pe_kabel | Stromkreislänge PE-Kabel [km]
VPE Kabel | 013 | evaln_vpe_kabel | Stromkreislänge VPE-Kabel [km]
ÖL Kabel | 014 | evaln_oel_kabel | Stromkreislänge Ölkabel [km]
Massekabel | 015 | evaln_masse_kabel | Stromkreislänge Papierisoliertes Kabel [km]
Gasaussendruckkabel | 016 | evaln_gasaussendruck_kabel | Stromkreislänge Gasaußendruckkabel [km]
Gasinnendruckkabel | 017 | evaln_gasinnendruck_kabel | Stromkreislänge Gasinnendruckkabel [km]
Sonstige Kabel | 018 | evaln_sonstige_kabel | Stromkreislänge Sonstige Kabel [km]
Energie | 005 | evaln_energie | übertragene Energie [GWh] (nur HS/HöS, Erfassungsschema bis 31.12.2005)
P Ortsnetztrafo | 023 | evaln_leistung_netztransformator | Installierte Bemessungsscheinleistung Ortsnetztransformatoren[MVA]
P Netzkuppeltrafo | 084 | evaln_leistung_kuppeltrafo | Installierte Bemessungsscheinleistung Sonstige Netzkuppeltransformatoren [MVA](nur Schema B) ab 01.01.2006
P Kundentrafo | 024 | evaln_leistung_kundentransformator | Installierte Bemessungsscheinleistung Letztverbrauchertransformatoren [MVA]
Anz. Netzbetreiber | 070 | evaln_sanznb | Anzahl Netzbetreiber
Anz. Fehler Netz | 090 | evaln_nfehler | Anzahl fehlerhafte Netzdatensätze
Anz. Störungen | 098 | evaln_sanztot | Anzahl Störungen
Anz. Störungen FNN | 064 | evaln_sanzahl | Anzahl Störungen FNN/VeÖ relevant
Anz. VU | 065 | evaln_svu | Anzahl Versorgungsunterbrechungen (VU)
Anz. GVU | 066 | evaln_sgvu | Anzahl geplante VU
Anz. Fehler Stö. | 068 | evaln_sfehler | Anzahl fehlerhafte Störungen
FNN-Status | 091 |  | Prüfstatus des Netzes
ZUVKENN-Status | 093 |  | Prüfstatus Zuverlässigkeitskenndaten